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Deze handige checklist is een hulpmiddel om zelf op onderzoek te gaan of de woning voldoet aan alle voorwaarden om (met een gerust hart) te verhuren.
Wegens de uitgebreide regelgeving kan de checklist niet volledig zijn en is deze louter indicatief. 

	Borstwering bij lage ramen	

	· Is de vensterbank op de verdieping (of de borstwering voor het raam, gemeten vanaf de vloer) min.75 cm hoog?

· Zijn de openingen in de borstwering niet te groot (max. 18 cm)?


· Is de borstwering voldoende stevig en stevig bevestigd?



	Toegankelijkheid en bezettingsnorm	

	· Kan de woning slotvast afgesloten worden?

	· Is er een brievenbus en werkende bel aanwezig?

	· Is er toegang tot de woning vanuit het openbaar domein of vanuit
de gemeenschappelijke ruimten?

	· Zijn alle tellers vrij toegankelijk voor de bewoners?

	· Beschikt iedere leefruimte, slaapkamer, badkamer en toilet over een lichtpunt?

	· Is de hoogte tot aan het plafond minstens 220 cm?



	Trappen en borstweringen	

	· Is de trap minstens 60 cm breed?

	· Zijn de treden van de trap gelijkmatig verdeeld?

	· Is de trap niet veel steiler dan 45°?

	· Beschikt iedere vaste trap minstens over één stevige leuning die doorloopt over de volledige lengte van de trap?

	· Is rond elke trapopening een stevige borstwering voorzien die minstens 75 cm hoog is?
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	Dakisolatie	

	· Heeft de woning een EPC-attest?

	· Als er geen EPC-attest is: heeft de woning dakisolatie? Kan dit bewezen worden?



	Ramen, deuren en andere gevelopeningen	

	· Zijn alle ramen wind- en waterdicht?

	· Beschikken alle ramen over dubbele beglazing?

	· Zijn alle ramen en deuren vlot (slotvast) te openen en te sluiten?



	Elektrische installatie	

	· Is er min. 1 differentieelschakelaar aanwezig?

	· Is de verdeelkast makkelijk bereikbaar en toegankelijk?

	· Zijn alle openingen in de verdeelkast afgeschermd?

	· Zijn alle leidingen die niet meer in gebruik zijn, verwijderd of afgeschermd?

	· Zijn alle stopcontacten en schakelaars voldoende vast en buiten het beschermingsvolume (badkamer) gemonteerd?

	· Zijn alle stopcontacten met aardingspin verbonden met de aardingsinstallatie?

	· Zijn er geen stopcontacten met randaarding aanwezig?

	· Beschikt iedere leefruimte minstens over 1 stopcontact?

	· Zijn de stopcontacten in de keuken geaard? (min. 2 vrije geaarde stopcontacten zijn nodig)

	· Zijn de elektrische toestellen in de badkamer op voldoende
afstand van het bad of de douche opgesteld?







	[bookmark: _Hlk193809096]Rookmelders	

	· Er bevindt zich 1 rookmelder per bouwlaag?

	· Indien er gemeenschappelijke delen zijn, bevindt zich een rookmelder bij de technische installaties? (Enkel bij appartementen.)



	Verbrandingstoestellen en koolstofmonoxide	

	· Is de leiding van de gastoevoer conform de regelgeving (gele darm – afsluitkraantje aanwezig)?

	· Is in minstens één leefkamer een vast verwarmingstoestel aanwezig?

	· Zijn er verwarmingstoestellen met een open verbrandingssysteem aanwezig? Indien ja: Is er een constante luchttoevoer van buitenaf voorzien?

	· Hebben alle open verbrandingstoestellen elk een onafsluitbare verluchting van minimaal 150 cm² rechtstreeks naar buiten?



	Natuurlijke verlichting	

	· Beschikken iedere slaapkamer en iedere leefruimte over voldoende natuurlijke verlichting?

	· Kun je in de leefkamer bij rechtopstaand recht voor je naar buiten kijken?



	Verluchting	

	· Is elke leefkamer voorzien van een vlot opengaand raam of een andere vorm van verluchting?

	· Zijn de badkamer en het toilet voorzien van verluchting (raam of mechanisch)?

	· Er zijn geen vochtproblemen aanwezig die een impact hebben
op het gebruik van de ruimte?

	· Is de woning vrij van ernstige vochtschade en schimmelvorming?




	Keuken- en sanitaire functies

	· Is de gootsteen voorzien van aanvoer van koud en warm drinkbaar water en is deze aangesloten met een sifon op het afvoerstelsel?


	· Bad of douche met koud en warm water aanwezig en aangesloten op afvoerstelsel?

	· Is de badkamer vorstvrij?

	· Is er minstens 1 toilet met watertoevoer en aangesloten op het afvoerstelsel, in of aansluitend bij de woning?

	· Is het toilet afgescheiden van woon- en keukenfunctie door
middel van een deur?

	· Is het gasfornuis voorzien van een afsluitkraan en gele darm. Deze moet toegankelijk zijn?



De volledige checklist kunnen afvinken?
Vraag gerust een conformiteitsattest aan, veel kans dat er geen aanpassingen nodig zijn om een conformiteitsattest te verkrijgen.

Niet alle items kunnen afvinken?
Het is aan te raden om de nodige aanpassingen uit te voeren alvorens een conformiteitsattest aan te vragen.
Indien je twijfelt bij bepaalde zaken, ga te rade bij een vakman of contacteer ons.
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